**ŽIADOSŤ o vyjadrenie k ............................................................................................... (územnému konaniu, stavebnému konaniu, pripojeniu na vodovod a kanalizáciu, atď.)**

Žiadateľ

Meno a priezvisko: ................................................................................................................

Adresa trv. pobytu/ sídla: .....................................................................................................

Adresa odberu (ak je odlišná od adresy trv. bydliska):

................................................................................................................................................

Tel. číslo: .......................................

IČO:................................................................ DIČ:................................................................

IČ DPH:.......................................................... Miesto stavby: k.ú. Lendak

ulica:................................................................parcelné číslo:...............................

Žiadam Vás týmto o vyjadrenie k.............................................................................................

(stavbe, nadstavbe, prístavbe, umiestneniu – rod.domu, objektu a pod.) k pripojeniu na\*

1. verejný vodovod,
2. verejnú kanalizáciu

*\* Nehodiace sa prečiarknite*

Ďalšie dôvody

žiadosti:.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Prevádzkareň obce Lendak, p. o., so sídlom: Revolučná 1285/1A, 059 07 Lendak, Slovenská republika, IČO: 35 514 698, Vás týmto informuje, že spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti o rozsahu a podmienkach spracovania osobných údajov nájdete vo VOP.

V Lendaku dňa: ............................................ ...............................................

podpis odberateľa

Projektová dokumentácia má obsahovať:

* žiadosť o vyjadrenie
* technickú správu : vodovodná a kanalizačná prípojka + potreba vody
* situáciu napojenia stavby na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu spolu s umiestnením vodomernej a kanalizačnej šachty

**VZOR**

**SCHÉMA VODOMERNEJ ŠACHTY PRE VODOVODNÚ PRÍPOJKU DN 25 A DN 32 (vnútorné rozmery v mm)**



* Vodomernú šachtu žiadame umiestniť vo vzdialenosti max. 10m od bodu napojenia na verejný vodovod.
* Vodomerná šachta musí byť osadená v teréne tak, aby bolo zabránené vnikaniu vôd z povrchového odtoku a nečistôt do jej vnútorného priestoru, musí byť vodotesná, s možnosťou odvodnenia, vetrateľná a bezpečne prístupná.
* Vodomerné šachty sa v zásade riešia s obdĺžnikovým pôdorysom. Výnimka platí pre plastové certifikované šachty, ktoré s prihliadnutím na technológiu výroby môžu mať kruhový pôdorys. Minimálne vnútorné rozmery vodomernej šachty sú 900x1200xmm a svetlá výška 1600mm. Pri plastových vodomerných šachtách je minimálny vnútorný priemer 1000mm.
* Odvodnenie vodomernej šachty nesmie byť do kanalizácie.
* Vo vodomerných šachtách sa nesmú umiestňovať iné, s prevádzkou nesúvisiace vedenia.
* Vodomerné šachty musia byť vybavené priečkovým alebo stúpadlovým rebríkom alebo stúpadlami osadenými do steny.

**VZOR**

**SITUÁCIA NAPOJENIA STAVBY NA VEREJNÝ VODOVOD A VEREJNÚ KANALIZÁCIU**



* Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedná samostatná prípojka.
* Na verejnú kanalizáciu sa nehnuteľnosť môže pripojiť, ak technické parametre prípojky vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti za každých okolnosti.
* Najmenší profil potrubia kanalizačnej prípojky je 150mm. - Najmenší spád potrubia kanalizačnej prípojky profilu 150mm je 20‰, profilu 200 mm je 10‰, profilu 250 mm je 8‰.
* Kanalizačná prípojka má byť čo najkratšia a v jednom sklone. V prípade nutnosti zmeny smeru alebo spádu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.
* Na kanalizačnej prípojke musí byť vybudovaná revízna šachta, ktorá má byť umiestnená čo najbližšie ku verejnej kanalizácii, môže byť umiestnená na pozemku obstarávateľa maximálne 2m od hranice nehnuteľnosti.